---
knowledge_id: GIS-KB-G02-004
group: 2
group_name: "标准与规范"
category: standards
gb_standards: ['CH/T 1007']
software_versions: []
keywords: ['成果汇交', '命名规则', '图幅编号', '元数据', '归档', '加密']
related_modules: ['07_质量检查与验收标准.md', '28_项目案例集.md']
risk_level: medium
update_cycle: annual
last_updated: "2026-06-23"
version: "V5.0"
---

# 成果汇交与归档规范 | 关联：06_数据生产流程规范.md 07_质量检查与验收标准.md 05_国家测绘标准体系.md | 最新验证：2026年6月

> 测绘成果交付、汇交、归档的完整规范。含命名规则、目录结构、报告模板。

---

## 一、成果汇交制度概述

### 1.1 法律依据

- **《测绘法》第三十三条**：测绘项目完成后应向测绘地理信息主管部门汇交成果
- **《测绘成果管理条例》**：规定汇交范围、程序和时间

### 1.2 汇交范围

```
基本汇交内容：
├── 测绘成果数据（DLG/DEM/DOM/DRG/三维模型）
├── 测绘成果文档（技术设计书/技术总结/检查报告/验收报告）
├── 元数据文件
├── 控制测量成果
└── 专业技术总结
```

---

## 二、文件命名规范

### 2.1 DLG 成果命名

```
格式：{项目编号}_{图幅编号}_{比例尺代码}_{要素类型}_{版本号}.{扩展名}

示例：
  BJ2025-K50E001001-1K-DLG-V01.gpkg
  └─┬──┘ └───┬────┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └─┬─┘
    项目    图幅编号   比例尺 类型 版本  格式

比例尺代码：
  500  → 1:500
  1K   → 1:1,000
  2K   → 1:2,000
  5K   → 1:5,000
  10K  → 1:10,000
  50K  → 1:50,000
```

### 2.2 DEM/DOM 成果命名

```
DEM：{项目编号}_{图幅编号}_{分辨率}m_DEM_{版本号}.tif
     示例：BJ2025-K50E001001-2m-DEM-V01.tif

DOM：{项目编号}_{图幅编号}_{分辨率}m_DOM_{版本号}.tif
     示例：BJ2025-K50E001001-0.2m-DOM-V01.tif
```

### 2.3 图幅编号规则

采用 **国家基本比例尺地形图分幅与编号标准（GB/T 13989）**：

```
1:100万  → J-50（字母+数字，4°×6°分幅）
1:50万   → J-50-A（16幅）
1:25万   → J-50-[1]~[16]（96幅）
1:10万   → J-50-1~144（144幅）
1:5万    → J-50-1-A~D（576幅）
1:2.5万  → J-50-1-A-1~4（2304幅）
1:1万    → J-50-1-(1)~(64)（9216幅）
1:5000   → J-50-1-(1)-a~d（36864幅）
```

> 实际项目中常用编号软件：ArcGIS Pro 地图系列 / 国家测绘局分幅工具

---

## 三、成果目录结构规范

### 3.1 标准成果包结构

```
{项目名称}_成果_{日期}/
│
├── 00_说明文件/
│   ├── 成果清单.xlsx                 ← 所有交付物清单
│   ├── 数据说明.txt                  ← 数据来源/生产者/时间/精度
│   └── 版本说明.txt                  ← 版本迭代记录
│
├── 01_DLG/
│   ├── 矢量数据/                     ← .gpkg 或 .gdb
│   ├── 符号库/                       ← .stylx (Pro) / .style
│   └── 元数据/                       ← .xml (ISO 19139)
│
├── 02_DEM/
│   ├── DEM数据/                      ← .tif
│   ├── 精度报告/                     ← .xlsx/.pdf
│   └── 元数据/
│
├── 03_DOM/
│   ├── 正射影像/                     ← .tif (+ .tfw)
│   ├── 镶嵌线/                       ← .shp
│   └── 元数据/
│
├── 04_三维模型/
│   ├── 倾斜模型/                     ← .osgb / .3dtiles
│   ├── 精细模型/                     ← .obj / .fbx
│   └── 元数据/
│
├── 05_控制测量/
│   ├── 控制点成果表.xlsx
│   ├── 点之记/
│   ├── 平差报告.pdf
│   └── 观测手簿/
│
├── 06_图件/
│   ├── 地形图/                       ← .pdf / .tif
│   ├── 专题图/                       ← .pdf
│   └── 图历簿.xlsx
│
├── 07_文档/
│   ├── 技术设计书.docx
│   ├── 技术总结.docx
│   ├── 检查报告.docx
│   ├── 验收报告.docx
│   └── 仪器检定证书/                 ← 扫描件
│
├── 08_元数据/
│   └── 项目级元数据.xml              ← ISO 19115/19139
│
└── Readme.txt                        ← 总说明
```

---

## 四、技术报告模板

### 4.1 技术设计书（纲要）

```
一、项目概况
  - 项目名称、目的、范围（含项目区位图）
  - 任务来源与依据
  - 测区概况（地理位置、地形地貌、交通条件）

二、已有资料分析
  - 已有控制成果
  - 已有地形图/影像
  - 资料可用性评估

三、技术方案
  - 技术路线：控制→航摄→空三→立体采集→DEM/DOM→DLG→质检
  - 坐标系统：CGCS2000 / 1985高程基准
  - 投影方式：高斯-克吕格3°带 中央子午线×××°
  - 软件配置：ArcGIS Pro 3.4 / CASS 11.0 / GlobalMapper v26

四、精度指标
  - 平面位置中误差：≤0.××m（平地）
  - 高程中误差：≤0.××m（平地）
  - DOM分辨率：0.××m

五、质量控制措施
  - 二级检查一级验收制度
  - 过程检查节点

六、进度计划与人员组织
  - 甘特图
  - 岗位职责

七、安全保障
  - 数据保密措施
  - 外业安全预案
```

### 4.2 技术总结（纲要）

```
一、项目概况（同设计书，补充最终完成情况）
二、技术设计执行情况（偏离项说明及原因）
三、成果精度统计
  - 控制点精度
  - DLG平面/高程精度（中误差统计表）
  - DEM高程精度（检查点对比表）
  - DOM平面精度
四、质量评价（附质量检查报告结论）
五、存在问题与处理
六、成果清单
七、结论与建议
```

### 4.3 元数据编制

按照 GB/T 19710（ISO 19115）标准，至少包含：

| 元数据项 | 说明 | 示例 |
|---------|------|------|
| 数据集名称 | 成果标题 | "北京市某区1:500 DLG" |
| 数据集日期 | 生产日期 | "2026-05" |
| 数据集格式 | 格式名称+版本 | "GeoPackage 1.3" |
| 空间参考系 | EPSG代码 | "EPSG:4490 (CGCS2000)" |
| 空间范围 | 四角坐标 | `[116.2,39.8,116.5,40.0]` |
| 数据生产者 | 单位名称 | "××测绘院" |
| 数据质量 | 精度信息 | "平面中误差0.25m" |
| 数据志 | 生产工艺 | "航测立体采集" |

---

## 五、成果提交检查清单

| 序号 | 检查项 | ✓ |
|------|--------|---|
| 1 | 所有文件名符合命名规范 | ☐ |
| 2 | 目录结构符合标准模板 | ☐ |
| 3 | 坐标系统为CGCS2000(EPSG:4490) | ☐ |
| 4 | 编码统一为UTF-8（中文无乱码） | ☐ |
| 5 | 数据格式为约定格式（.gpkg/.tif/.pdf） | ☐ |
| 6 | 图廓整饰完整（图名/图号/比例尺/图例/接图表） | ☐ |
| 7 | 元数据文件齐全（.xml） | ☐ |
| 8 | 技术文档齐全（设计书/总结/检查报告/验收报告） | ☐ |
| 9 | 成果清单与实际文件一致 | ☐ |
| 10 | 备份已制作（至少2份，异地存储） | ☐ |

---

## 六、常见交付问题与对策

| 问题 | 原因 | 对策 |
|------|------|------|
| 成果被退回 | 缺元数据/格式不对 | 按本规范逐项核对 |
| 中文乱码 | 编码非UTF-8 | 统一转UTF-8，ArcGIS Pro设置环境变量 |
| 文件命名混乱 | 无命名规范 | 执行2.1节命名规则 |
| 坐标系错误 | 使用WGS84而非CGCS2000 | 全流程统一EPSG:4490 |
| 精度超标 | 生产中未做精度控制 | 生产过程设置检查点→参见06_数据生产流程规范.md |

---

> 关联阅读：`06_数据生产流程规范.md`（生产SOP） | `07_质量检查与验收标准.md`（质检标准） | `05_国家测绘标准体系.md`（引用的标准编号）


<!-- wm:坤图_GIS:V1.0 -->
