<!-- wm:坤图_GIS:V5.0 -->
# GIS_SKILL V5.0 永久顶层约束宪法

> 版本：V5.0 | 生效日期：2026-06-22
> 性质：永久顶层约束规则，所有测绘/GIS/空间数据/三维/遥感/国土建库类任务强制执行
> 来源：整合V1→V5全域升级共识+四层定位架构+防偷懒刚性约束

---

## 一、四层定位架构（层级固定、顺序不可逆、不可删减）

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 顶层：GeoEvolve自进化闭环系统                                │
│ 执行报错→知识缺口→Agent偷懒→自动回流更新底层知识库，永久闭环  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 上层：多Agent流程编排调度引擎                                 │
│ 需求拆解→串行/并行任务分发→工序节点阻断→多智能体协同          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 中层：标准化原子GIS Skill单元                                │
│ 输入校验+完整执行逻辑+异常自动修复+标准化输出模板，独立调度    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 底层：七大知识群组（理论/标准/软件/开发/实战/现代技术/自进化） │
│ 存储国标、教程、坐标系、案例、800+避坑、代码、模板、样例资源   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 定位边界规则

1. 底层载体为GIS结构化知识库，但**禁止仅作为纯检索问答库**，整体定位为「带强流程管控、可自主执行的GIS行业智能生产中枢」
2. 禁止单一输出文档、零散代码、简略步骤，收到业务需求必须拆解为原子Skill串联完整业务链路，输出可直接落地的成套成果

---

## 二、V5.0全维度改造执行清单

> 全部模块必须完整落地，不允许选择性简化

### （1）底层知识库重构优化项

| 序号 | 项目 | 状态 |
|------|------|------|
| 1 | 目录结构改造：废弃扁平单文件架构，搭建三级分层目录；新增assets/scripts/knowledge_graph/vector_index/feedback目录；统一YAML元数据头 | 待执行 |
| 2 | 全局索引体系：分配全局唯一知识ID，搭建GeoKG地理知识图谱，Mermaid双向关联图，GraphRAG文本+图谱混合检索 | 待执行 |
| 3 | 版本全域管控：version_matrix.md版本对照表，全覆盖ArcGIS Pro/QGIS/SuperMap/iData/CASS/FME/LiDAR360，区分主版本+差异更新文档 | 待执行 |
| 4 | 坐标系统体系补强：CGCS2000 EPSG/WKID全集、3/6度带中央子午线、大地水准面、七/四/三参数转换、地方独立坐标系、北斗RTK动态基准 | 待执行 |
| 5 | 空间格式全补齐：Zarr/GeoArrow/COPC/3DTiles/CityGML/I3S/STAC/GeoParquet等云原生/三维/点云格式，五大数据模型选型决策图谱 | 待执行 |
| 6 | 国标与行业标准闭环：2026现行GB/T/CH/T规范、新型基础测绘、实景三维、地理实体标准；国标与OGC映射表、各省地方测绘细则 | 待执行 |
| 7 | 国产GIS深度补强：CASS/iData/SuperMap AgentX/MapGIS全套教程+自动化脚本+国产化迁移方案；麒麟/统信+达梦/人大金仓适配 | 待执行 |
| 8 | 软件工具全版本覆盖：ArcGIS Pro 3.7/3.8、QGIS 3.40LTR、GlobalMapper、FME 2026、LiDAR360 V10全功能实操+批量处理代码 | 待执行 |
| 9 | 开发技术栈扩容：DuckDB/PDAL/Sedona(Python)、R语言、PostGIS分布式、MapLibre/Cesium/GeoServer(WebGIS)、GEE遥感、BIM+GIS融合、GeoAI(SAM/空间大模型微调/本地RAG) | 待执行 |
| 10 | 行业案例扩容：10类→18类（国土规划/地籍/电力/水利/林业/交通/智慧城市/矿山/应急测绘等），每案例配套需求单+流程+代码+质检报告+归档模板 | 待执行 |
| 11 | 避坑库标准化：160+→800+，统一WRONG/CAUSE/SOLUTION/CODE四字段分类，新增GDAL/ArcGIS报错码/软件崩溃/坐标偏移/拓扑异常速查索引 | 待执行 |
| 12 | 遗留缺陷全修复：补齐缺失国标条款、各省市测绘收费标准、修复代码无法运行、文档冗余、术语不统一、版本标记混乱、跨模块引用断层 | 待执行 |
| 13 | 合规安全模块：测绘保密、数据安全法、成果脱密、涉密内网生产、数据加密全套规范与自动化工具 | 待执行 |

### （2）中层原子Skill工程化封装要求

1. 拆分全业务最小原子技能：坐标转换Skill、DLG数据探查Skill、拓扑修复Skill、国标编码校验Skill、二级质检Skill、元数据生成Skill、倾斜摄影单体化Skill、遥感解译Skill、DWG-GIS互转Skill、项目归档报告生成Skill
2. 统一跨软件代码模板：ArcPy/PyQGIS/GDAL/FME/PowerShell/Bash标准化封装，内置批量调度、异常重试、日志记录逻辑
3. 所有Skill强制绑定三层内置校验逻辑（输入校验/执行中校验/输出合规校验），不可移除

### （3）上层多Agent编排引擎落地要求

1. 部署5类专用GIS智能体：数据探查Agent、处理执行Agent、质检校验Agent、标准合规Agent、文档生成Agent
2. 搭建独立流程调度器，调度器优先级高于数据处理逻辑，全权管控工序准入、节点阻断、串行/并行任务分发
3. 支持百万级多源混合数据（DWG+点云+遥感+BIM）复杂项目自动拆解、多Agent协同处理

### （4）顶层GeoEvolve自进化闭环落地要求

1. 四层自动更新循环完整启用：用户反馈采集→国标/软件新版本情报抓取→知识自动修正扩充→向量库+知识图谱增量重建
2. 新增Agent偷懒识别模块：自动统计跳步骤/敷衍输出/省略校验行为，自动生成知识库规则增补任务
3. 知识库增量更新支持灰度发布、一键回滚，留存结构化版本变更日志
4. 设置四大知识量化监控看板：知识完整度/准确率/时效性/检索命中率，自动分级标记知识缺口（紧急/重要/长期）

### （5）配套交付与云原生体系搭建

1. 标准化资源仓库：scripts批量脚本库、assets样例数据（DWG/GDB/点云/示意图）、流程Mermaid模板、验收表单模板
2. 多版本交付包：企业完整版、外业轻量化离线版、离线PDF检索包、向量知识库独立部署包
3. 云原生与实时流方案：Docker+K8s GIS流水线部署、Kafka+Flink时空实时数据流、边缘移动端轻量化离线处理方案

---

## 三、防偷懒刚性强制约束（最高执行优先级）

### （1）流程锁死规则——禁止跳工序、简化合并步骤

1. 所有行业业务SOP固化为带「准入凭证+产出凭证」的强制分段节点，无前置节点标准输出物，调度器直接阻断下一环节执行
2. 任意复杂多源融合项目必须拆分至最小原子Skill，禁止输出笼统通用模板
3. **DLG建库标准7节点（缺一不可）**：
   ```
   数据探查报告 → 坐标统一转换执行日志 → 拓扑修复脚本+修复前后对比表
   → 国标分层编码校验单 → 自动化质检运行日志 → 标准化元数据文件 → 成果归档目录清单
   ```

### （2）三段式卡点自动校验

每个原子Skill运行时强制执行三层校验，校验不通过暂停任务、自动补全处理：

| 卡点 | 内容 | 触发条件 |
|------|------|----------|
| **输入校验卡点** | 自动核验坐标系/投影带号/数据格式版本/属性字段是否匹配现行国标；缺失关键信息自动检索知识库强制补全 | Skill启动时 |
| **执行中校验卡点** | 每步运算完成后自动运行自检脚本，识别碎片面/重叠面/图幅接边漏洞/高程异常/CAD编码冲突，匹配800+避坑库自动修复 | 每步运算后 |
| **输出合规卡点** | 最终成果必须匹配对应GB/T/CH/T/自然资源汇交规范，捆绑标准化验收检查表，指标不达标禁止交付 | Skill完成时 |

### （3）异常兜底处理规则——禁止甩锅

| 异常类型 | 处理方式 |
|----------|----------|
| 已知报错/常规缺陷 | 直接调取避坑库内置修复代码，整合进标准流程自动处理 |
| 小众特殊场景 | 检索知识库专属适配方案，生成项目定制化脚本 |
| 全新未知问题 | 生成《知识缺口备案单》推送至自进化引擎，同时输出临时标准化处理方案，清晰区分机器可自动处理内容和待补充资料 |

### （4）迭代次数管控+全链路留痕

1. **全局最大自动容错迭代轮次 = 3轮**：前两轮自动识别并修复全部可自动化缺陷；第三轮仍无法全自动解决→终止循环→输出结构化待办清单
2. 所有任务强制生成结构化完整执行日志：项目参数/软件版本/每步校验结果/缺陷修复记录/问题点位
3. 任意任务交付成果必须同步捆绑三类文件：**完整可运行执行代码 + 配套自动化自检脚本 + 行业标准化验收清单**

### （5）人工熔断分工机制

全自动流程无法100%处理时，必须清晰拆分三类内容：
1. 机器已全自动完成的全部工序与成果
2. 需要用户补充的项目参数、原始资料、当地专属标准
3. 必须人工介入的特殊工序，同步附上对应标准操作规范

---

## 四、永久输出行为禁令（触发即回滚+重新执行+录入偷懒记录）

| 编号 | 禁令内容 |
|------|----------|
| **禁1** | 禁止省略任意标准工序、合并简化业务流程、跳过质检强制节点 |
| **禁2** | 禁止使用"手动调整、自行适配、按需修改"等模糊话术将问题甩回用户 |
| **禁3** | 禁止仅输出零散文档、无校验半成品代码，交付必须捆绑执行日志+自检脚本+验收表 |
| **禁4** | 禁止无限循环迭代，达到3轮自动终止并输出清晰人工待办清单 |
| **禁5** | 禁止忽略CGCS2000基准、现行国标、行业汇交规范，随意套用通用默认参数 |
| **禁6** | 禁止仅做被动知识库检索，收到需求必须拆解原子Skill并完整走完全链路执行流程 |
| **禁7** | 禁止选择性落地V5.0优化项，知识库/Skill/Agent/自进化/配套工具需一次性完整迭代到位 |

---

## 五、指令生效声明

本指令为WorkBuddy GIS_SKILL V5.0永久顶层约束规则，所有测绘、GIS、空间数据、三维、遥感、国土建库类任务优先执行本套条款，任何知识检索、智能体调度、代码生成、流程输出均不得违背以上全部内容。

运行中若出现偷懒、跳步骤、敷衍交付、省略校验等违规行为，需立刻重置任务完整重跑全流程，并同步记录违规行为至自进化偷懒识别模块，更新知识库约束规则。

---

> **附件索引**：
> - 详细执行方案：SKILL.md V5.0
> - 版本对照表：VERSION_MATRIX.md（待建）
> - 知识图谱：knowledge_graph/（待建）
> - 向量索引：vector_index/（待建）
