# 03-系统集成与测试管理工作流

## 一、工作流总览

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   系统集成与测试管理工作流全景图                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                     │
│  ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐        │
│  │1.集成测试 │──>│2.测试用例 │──>│3.测试执行 │──>│4.缺陷管理 │        │
│  │ 策略制定  │   │ 设计      │   │ 与跟踪     │   │ 与修复    │        │
│  └──────────┘   └──────────┘   └──────────┘   └──────────┘        │
│       │              │              │              │                │
│       v              v              v              v                │
│  ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐        │
│  │5.性能测试 │──>│6.安全测试 │──>│7.UAT用户  │──>│8.测试报告 │        │
│  │ 与调优    │   │ 与渗透    │   │ 验收测试   │   │ 与总结    │        │
│  └──────────┘   └──────────┘   └──────────┘   └──────────┘        │
│                                                                     │
│  测试四阶段: 单元测试 → 集成测试 → 系统测试 → 验收测试(UAT)            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

## 二、详细步骤说明

---

### 步骤1：集成测试策略制定

**目标**：制定全面的测试策略，明确测试范围、方法和资源。

**操作指南**：

**1.1 测试策略文档结构**

```
测试策略文档:

1. 测试目标与范围
2. 测试环境规划
   - 开发环境/测试环境/预生产环境/生产环境
3. 测试类型与阶段
   - 单元测试 → 集成测试 → 系统测试 → UAT
4. 测试工具链
   - 自动化测试: Selenium/Cypress/JMeter
   - 性能测试: JMeter/Locust
   - 安全测试: OWASP ZAP/Burp Suite
   - 测试管理: TestLink/Zephyr/Xray
5. 测试数据策略
   - 测试数据准备、脱敏、刷新策略
6. 缺陷管理流程
7. 测试准出标准
8. 资源与排期
```

**1.2 交通系统集成测试要点**

| 集成场景 | 测试重点 | 测试数据 |
|---------|---------|---------|
| 视频平台集成 | GB/T 28181协议对接、流媒体播放 | 多路实时/历史视频流 |
| GIS集成 | 地图加载、图层叠加、坐标转换 | 真实路网GIS数据 |
| IoT设备集成 | MQTT消息、设备指令、心跳 | 模拟+真实设备混合 |
| 第三方数据源 | API调用、超时重试、数据格式 | Mock+真实API |
| SSO统一认证 | 登录/登出/Token刷新/权限 | 多个角色账号 |

---

### 步骤2：测试用例设计

**目标**：基于需求文档设计系统化、可复用的测试用例。

**操作指南**：

**2.1 测试用例设计方法**

| 方法 | 适用场景 | 示例 |
|------|---------|------|
| 等价类划分 | 输入有范围限制 | 流量值正常(0-9999)、边界(0,9999)、异常(-1,10000) |
| 边界值分析 | 数据边界 | 并发用户数=10/100/1000 |
| 场景法 | 业务流程 | 事件检测→确认→派单→处置→归档 |
| 错误推测法 | 经验判断 | 网络断开→恢复后的数据补传 |

**2.2 测试用例模板**

| 属性 | 示例 |
|------|------|
| 用例编号 | TC-MON-001 |
| 用例标题 | 验证交通事件AI检测-停车事件 |
| 所属模块 | 路网运行监测 |
| 前置条件 | 视频流已接入、AI模型已部署 |
| 测试步骤 | 1.播放含停车事件的测试视频 2.观察AI检测结果 3.记录检出时间和位置 |
| 预期结果 | 检出停车事件，位置偏差<50m，延迟<3s |
| 测试数据 | test_video_parking_01.mp4 |
| 优先级 | P0（核心功能） |
| 用例类型 | 功能测试 |

---

### 步骤3：测试执行与跟踪

**目标**：系统性地执行测试，跟踪测试进度。

**操作指南**：

**3.1 测试执行轮次**

```
推荐至少3轮测试:

第1轮: 冒烟测试 (Smoke Test)
  · 目的: 验证核心功能可用，决定是否进入下一轮
  · 时间: 每个版本部署后立即执行
  · 通过标准: 核心功能100%通过

第2轮: 全面测试 (Full Regression)
  · 目的: 全面回归验证
  · 时间: 2-3天
  · 通过标准: 用例通过率>95%，0个P0/P1缺陷

第3轮: 验收前测试 (Pre-UAT)
  · 目的: 确保UAT基本可用
  · 时间: 1天
  · 通过标准: 用例通过率>98%
```

**3.2 测试进度跟踪**

| 指标 | 目标值 | 追踪频次 |
|------|:---:|:---:|
| 测试用例执行率 | 100% | 每日 |
| 用例通过率 | >95% | 每日 |
| P0缺陷数量 | 0 | 每日 |
| P1缺陷数量 | <5 | 每日 |
| 缺陷修复率 | >90% | 每周 |

---

### 步骤4：缺陷管理与修复

**目标**：规范地管理缺陷从发现到关闭的全过程。

**操作指南**：

**4.1 缺陷生命周期**

```
缺陷状态流转:

  新建(New) → 确认(Open) → 修复中(In Progress) → 
    已修复(Resolved) → 已验证(Verified) → 关闭(Closed)
                          │
                          └→ 重开(Reopened) → 修复中...
```

**4.2 缺陷严重度定义**

| 等级 | 定义 | 响应时间 | 修复时间 |
|:---:|------|:---:|:---:|
| P0-致命 | 系统崩溃/核心功能不可用/数据丢失 | 2小时 | 24小时 |
| P1-严重 | 主要功能异常/有明显替代方案 | 4小时 | 3天 |
| P2-一般 | 次要功能异常/用户体验问题 | 1天 | 7天 |
| P3-轻微 | 界面/文案优化/建议 | Sprint内 | 下个Sprint |

**4.3 交通系统常见缺陷**

| 缺陷类型 | 常见表现 |
|---------|---------|
| 视频播放卡顿/花屏 | 码流适配问题、浏览器兼容性 |
| GIS坐标偏移 | 坐标系转换错误(GCJ02/WGS84/BD09) |
| 数据不一致 | 同一数据在多处显示不同值 |
| 时间格式混乱 | 毫秒转日期格式不统一 |
| 接口超时 | 大数据量接口没有分页 |
| 并发问题 | 多用户同时操作同一数据 |

---

### 步骤5：性能测试与调优

**目标**：验证系统性能指标是否满足需求。

**操作指南**：

**5.1 性能测试场景**

| 场景 | 测试内容 | 指标要求 |
|------|---------|---------|
| 基准测试 | 单个用户的基础操作 | 单步响应时间 |
| 负载测试 | 模拟正常用户并发 | 平均响应时间 |
| 压力测试 | 逐步加大并发找拐点 | 最大并发数、TPS |
| 稳定性测试 | 长时间运行(24h+) | 内存泄漏、GC |
| 峰值测试 | 模拟节假日/事件高峰 | 峰值TPS |

**5.2 交通系统性能关注点**

| 关注点 | 典型指标 |
|-------|---------|
| 地图加载(1000+路段) | <3秒 |
| 视频列表加载(1000路) | <2秒 |
| 数据大屏刷新 | <1秒 |
| API查询响应 | <200ms(P99) |
| 报表导出(百万级数据) | <30秒 |
| 并发用户数 | >500 |

---

### 步骤6：安全测试与渗透

**目标**：验证系统安全性，识别安全漏洞。

**操作指南**：

**6.1 安全测试类型**

| 测试类型 | 内容 | 工具 |
|---------|------|------|
| 漏洞扫描 | 用工具扫描已知漏洞 | Nessus/绿盟 |
| Web渗透 | OWASP Top 10 | Burp Suite/ZAP |
| 代码评估审查 | 静态代码安全分析 | SonarQube/Fortify |
| 配置检查 | 安全基线配置检查 | 基线核查脚本 |
| 认证测试 | 登录/权限/Session安全 | 手工+工具 |

**6.2 等保三级技术检查清单**

- [ ] 身份鉴别（密码强度、失败锁定、双因素）
- [ ] 访问控制（最小权限、角色分离、敏感标记）
- [ ] 安全评估审查（完整日志、不可删除、定期审查）
- [ ] 通信保密（传输加密TLS 1.3）
- [ ] 数据保密（存储加密AES-256）
- [ ] 数据完整性（数字签名/校验）

---

### 步骤7：UAT用户验收测试

**目标**：组织客户进行用户验收测试，获得验收签字。

**操作指南**：

**7.1 UAT准备**

- 准备UAT测试环境（与生产环境一致）
- 准备UAT测试账号（覆盖所有角色）
- 准备UAT测试数据（真实业务数据脱敏版）
- 编写UAT测试指南（给非技术用户看的操作指南）
- UAT培训（30-60分钟的实操培训）

**7.2 UAT执行**

| 阶段 | 内容 | 时长 |
|------|------|:---:|
| UAT培训 | 系统操作培训 | 0.5天 |
| UAT执行 | 用户按测试用例操作 | 1-2周 |
| 问题收集 | 收集用户反馈和缺陷 | 持续 |
| 问题修复 | 修复UAT发现的问题 | 1-2周 |
| UAT复测 | 验证修复效果 | 3-5天 |
| UAT签字 | 用户签署验收确认书 | 1天 |

---

### 步骤8：测试报告与总结

**目标**：撰写完整的测试报告，作为验收依据。

**操作指南**：

**8.1 测试报告结构**

```
测试总结报告:

1. 测试概述
2. 测试环境
3. 测试执行情况
   - 测试用例执行统计
   - 缺陷统计与分析
   - 性能测试结果
   - 安全测试结果
4. 质量评估
   - 是否达到准出标准
   - 遗留缺陷和风险评估
5. UAT验收结论
6. 建议与改进
```

---

## 五、关键检查点

| # | 检查点 | 通过标准 |
|---|--------|---------|
| CP1 | 集成测试 | 核心接口100%通过 |
| CP2 | 全面回归测试 | 通过率>95%, 0个P0缺陷 |
| CP3 | 性能测试 | 性能指标达到合同要求 |
| CP4 | 安全测试 | 无高危漏洞，等保检查项通过 |
| CP5 | UAT完成 | 客户签署UAT验收确认书 |
| CP6 | 测试报告 | 测试报告经双方确认 |

---

## 六、估计时长

| 阶段 | 小型 | 中型 | 大型 |
|------|:---:|:---:|:---:|
| 集成测试 | 1周 | 2-3周 | 3-5周 |
| 系统测试 | 1-2周 | 2-3周 | 3-5周 |
| UAT | 1周 | 2-3周 | 3-4周 |
| **合计** | **3-5周** | **6-9周** | **9-14周** |

---

> **版本**: V1.0 | **撰写日期**: 2025-07
