---
knowledge_id: GIS-KB-G02-006
group: 2
group_name: "标准与规范"
category: standards
gb_standards: ['多国标综合']
software_versions: []
keywords: ['Mermaid', '流程图', '建库流程', '国土空间', '地籍', '管线', '林业', '生态']
related_modules: ['06_数据生产流程规范.md', '07_质量检查与验收标准.md', '08_成果汇交与归档规范.md']
risk_level: medium
update_cycle: annual
last_updated: "2026-06-23"
version: "V5.0"
---

# 测绘建库行业标准流程图集 | 关联：05_国家测绘标准体系.md 06_数据生产流程规范.md 07_质量检查与验收标准.md | 来源：行业标准归纳

> 将测绘建库关键流程转化为 Mermaid 流程图，便于直接理解标准执行逻辑。

---

## 一、测绘建库全生命周期流程

```mermaid
flowchart TD
    A[项目启动] --> B[技术设计书编写]
    B --> C[控制测量]
    C --> D[数据采集]
    D --> E{采集方式}
    E -->|航测| F[航空摄影]
    E -->|外业| G[RTK/全站仪]
    F --> H[空中三角测量]
    H --> I[立体采集/匹配]
    G --> J[数据导入]
    I --> J
    J --> K[数据编辑与处理]
    K --> L[质量检查<br/>二级检查一级验收]
    L --> M{质检通过?}
    M -->|否| N[问题修复]
    N --> K
    M -->|是| O[成果整理]
    O --> P[元数据编制]
    P --> Q[成果汇交归档]
    Q --> R[数据库入库]
    R --> S[项目完结]
```

---

## 二、DLG 生产质检流程

```mermaid
flowchart LR
    A[DLG初稿] --> B[自查<br/>作业员]
    B --> C[一级检查<br/>科室]
    C --> D{通过?}
    D -->|否| E[修改记录]
    E --> B
    D -->|是| F[二级检查<br/>院级]
    F --> G{通过?}
    G -->|否| H[返回修改]
    H --> B
    G -->|是| I[提交验收<br/>甲方/第三方]
    I --> J{验收通过?}
    J -->|否| K[整改]
    K --> B
    J -->|是| L[成果交付]
```

---

## 三、4D产品生产依赖关系

```mermaid
flowchart TD
    subgraph 数据源
        A[航空影像]
        B[外业控制点]
    end
    B --> C[空中三角测量]
    A --> C
    C --> D[DSM生产]
    D --> E1[DOM生产<br/>正射校正]
    D --> E2[点云滤波]
    E2 --> F[DEM生产]
    C --> G[立体采集]
    G --> H[DLG生产]
    F --> H
    E1 --> I[DOM成果]
    F --> J[DEM成果]
    H --> K[DLG成果]
```

---

## 四、CAD→GIS 标准转换流程

```mermaid
flowchart TD
    A[CAD数据 .dwg] --> B{数据探查}
    B --> C1[图层结构]
    B --> C2[编码体系]
    B --> C3[属性字段]
    C1 & C2 & C3 --> D[映射表设计]
    D --> E{小样本验证}
    E -->|通过| F[批量转换]
    E -->|失败| D
    F --> G[坐标系统一]
    G --> H[拓扑检查]
    H --> I[属性标准化]
    I --> J[质量验证]
    J --> K{GIS入库}
    K --> L[GeoPackage/FileGDB]
```

---

## 五、质量评定计分流程

```mermaid
flowchart TD
    A[质检启动] --> B[确定质量元素<br/>9大类]
    B --> C[抽样<br/>按比例/批次]
    C --> D[逐项检查<br/>记录错误]
    D --> E[计算质量得分]
    E --> F{得分 ≥ 合格线?}
    F -->|是| G[质量合格]
    F -->|否| H[不合格<br/>返回修改]
    G --> I[评定质量等级<br/>优/良/合格]
    I --> J[出具检查报告]
    H --> A
```

---

## 六、新型基础测绘实体生产流程

```mermaid
flowchart TD
    A[基础地理要素] --> B[语义化处理]
    B --> C[结构化重组]
    C --> D[实体化构建]
    D --> E[空间身份编码<br/>17级递归网格]
    E --> F[元数据挂接<br/>8大类]
    F --> G[实体关系构建<br/>关联/组成/依赖]
    G --> H[实体数据入库]
    H --> I[实景三维展示]
```

---

## 七、标准引用关系网络

```mermaid
flowchart TD
    GB13923[GB/T 13923<br/>要素分类代码] --> GB20258[GB/T 20258<br/>数据字典]
    GB20258 --> DLG[DLG生产]
    
    GB18316[GB/T 18316<br/>数字测绘质检] --> QA[质量检验]
    GB24356[GB/T 24356<br/>成果质检] --> QA
    
    GB33176[GB/T 33176<br/>地形图精度] --> DLG
    QA --> DLG
    
    GB39610[GB/T 39610<br/>倾斜摄影] --> 3D[三维模型生产]
    GB39611[GB/T 39611<br/>实景三维] --> 3D
    GB41447[GB/T 41447<br/>三维数据产品] --> 3D
    
    QA --> 3D
    
    DLG --> FINAL[成果汇交]
    3D --> FINAL
    QA --> FINAL
```

---

> 关联阅读：`05_国家测绘标准体系.md`（标准编号） | `06_数据生产流程规范.md`（流程详解） | `07_质量检查与验收标准.md`（质检细则）


<!-- wm:坤图_GIS:V1.0 -->
