# 综合交通运行协调中心建设方案

> **版本**: V1.0
> **日期**: ____年__月__日
> **撰写**: _________
> **复核**: _________
> **确认**: _________

---

## 执行摘要

### 项目定位
[城市名称]交通运行协调中心（综合交通运行协调中心）建设工程，旨在打造城市级综合交通运行监测、协同调度、应急指挥和决策支持的"智能交通管理平台"，实现城市交通"可测、可控、可服务、可评价"。

### 建设目标
到[目标年份]，实现：
- 数据汇聚：接入全市____个交通相关部门、____类交通数据，日均处理____GB交通数据
- 监测预警：城市交通运行态势实时监测，拥堵/事故/异常事件自动预警（预警准确率>____%）
- 协同联动：跨部门应急响应时间从____分钟缩短至____分钟
- 决策支持：常态化运行报告自动生成，重大活动/节假日交通预测辅助决策
- 信息服务：交通信息统一发布覆盖____个渠道，公众满意度>____分

### 投资概览
| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 总投资估算 | ¥____万元 |
| 建设周期 | ____个月 |
| 年运维费用 | ¥____万元/年 |
| 预计年综合效益 | ¥____万元/年 |

---

## 一、城市概况

### 1.1 基本信息
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 城市名称 | [城市名称] |
| 行政级别 | [直辖市/省会/地级市/县级市] |
| 常住人口 | ____万人 |
| 机动车保有量 | ____万辆 |
| 城区面积 | ____km² |
| 公共交通分担率 | ____% |
| 日均出行总量 | ____万人次 |
| GDP | ¥____亿元 |
| 交通年投资 | ¥____亿元 |

### 1.2 交通运行现状痛点
| 痛点类别 | 具体表现 | 影响 |
|----------|----------|------|
| 拥堵 | [如：早晚高峰主干道平均车速低于____km/h] | 通勤时间增长、碳排放增加 |
| 事故 | [如：年交通事故____起，死亡____人] | 生命财产损失 |
| 数据孤岛 | [如：交管、交通、城管、交警数据各自独立] | 决策缺乏整体视角 |
| 应急分散 | [如：应急指挥分散在多个部门，缺乏统一平台] | 处置效率低 |
| 信息滞后 | [如：交通信息采集后____分钟才能发布] | 信息服务时效性差 |
| 公共交通 | [如：公交分担率持续下降] | 小汽车依赖加剧 |
| 停车 | [如：停车缺口____万个，找位时间平均____分钟] | 无效交通增加 |

---

## 二、现有系统清单

### 2.1 已建系统
| 序号 | 系统名称 | 所属部门 | 上线年份 | 覆盖范围 | 数据接口 | 健康状况(1-5) |
|:---:|----------|----------|----------|----------|:--------:|:-----------:|
| 1 | [系统名称] | [部门] | ____年 | [描述] | [有/无标准接口] | |
| 2 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

### 2.2 数据资产现状
| 数据类别 | 数据内容 | 来源部门 | 数据量 | 更新频率 | 标准化程度 | 接入难度 |
|----------|----------|----------|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|
| 道路运行 | 流量/速度/占有率 | [部门] | __条/日 | [频率] | [高/中/低] | [高/中/低] |
| 公共交通 | 公交/地铁/出租车运营 | [部门] | __条/日 | | | |
| 信号控制 | 路口信号配时+检测器 | [部门] | | | | |
| 停车 | 停车场车位/收费 | [部门] | | | | |
| 事故/违法 | 交通事故事件/违法记录 | [部门] | | | | |
| 天气 | 气象数据 | [部门] | | | | |
| 地图/导航 | 路网/POI/实时路况 | [供应商] | | | | |
| 手机信令 | 人口分布/OD | [运营商] | | | | |

---

## 三、建设目标与总体架构

### 3.1 总体愿景
构建"数据汇聚一个湖、监测预警一张图、协同联动一平台、信息服务一张网、决策支持一键达"的城市交通运行协调中心。

### 3.2 总体架构（数据流驱动）
```
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  第五层  应用展示层                                         │
│  ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐  │
│  │监测预警  │应急指挥  │决策支持  │信息发布  │协同联动  │  │
│  │一张图    │一张屏    │一键达    │一网络    │一平台    │  │
│  └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  第四层  数据治理与AI层                                     │
│  ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐  │
│  │数据治理  │数据质量  │数据安全  │AI/ML平台 │BI工具    │  │
│  │标准/元数 │监测/清洗 │分类分级  │流量预测  │仪表盘/   │  │
│  │据/主数据 │/修复     │/脱敏     │事故检测  │报告      │  │
│  └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  第三层  数据湖/数据仓库层                                    │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │        湖仓一体：实时数据湖 + 离线数据仓库              │  │
│  │    ODS层 → DWD层 → DWS层 → ADS层 → 数据集市           │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘  │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  第二层  数据采集接入层                                      │
│  ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐  │
│  │IoT接入   │流式接入  │批量接入  │API接入   │手工填报  │  │
│  │MQTT/Kafka│Flume/    │ETL/DataX │REST/     │Web表单   │  │
│  │/CoAP     │Flink CDC │          │WebService│/Excel    │  │
│  └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘  │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  第一层  数据源层                                           │
│  ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐│
│  │交管  │交通归口部门│交警  │公交  │地铁  │出租  │停车  │高速  ││
│  │信号  │运管  │卡口  │集团  │公司  │公司  │公司  │集团  ││
│  ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│
│  │城管  │规自  │气象  │环保  │交管  │卫健委│文旅  │数据局││
│  └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 3.3 技术选型
| 技术组件 | 推荐方案 | 备选方案 | 国产化合规 | 选型理由 |
|----------|----------|----------|:--------:|----------|
| 大数据平台 | [Hadoop/Spark/Flink/国产大数据平台] | | 完全国产化 | |
| 数据湖 | [湖仓一体方案] | [传统数仓] | 部分国产化 | |
| 消息中间件 | Kafka / RocketMQ | Pulsar | 完全国产化 | |
| 时序数据库 | TDengine / IoTDB / TimescaleDB | InfluxDB | 完全国产化 | |
| 图数据库 | Neo4j / Nebula Graph | JanusGraph | 部分国产化 | |
| AI/ML | TensorFlow / PyTorch / 昇思MindSpore | PaddlePaddle | 完全国产化 | |
| BI可视化 | [帆软/DataV/永洪BI/Sugar BI] | Tableau/PowerBI | 完全国产化 | |
| GIS引擎 | [SuperMap/MapGIS] | ArcGIS | 完全国产化 | |
| 云平台 | [华为云/阿里云/移动云/行业云] | AWS/Azure | 完全国产化 | |

---

## 四、子系统详设

### 4.1 交通运行监测与预警

#### 4.1.1 监测指标体系
| 维度 | 一级指标 | 二级指标 | 数据源 | 刷新频率 | 阈值 |
|------|----------|----------|--------|:--------:|------|
| **道路运行** | 路网运行指数 | 拥堵指数/平均车速/行程时间比 | 浮动车/卡口/线圈 | 5min | [阈值] |
| | 关键路段 | TOP20拥堵路段/节点 | 同上 | 5min | [阈值] |
| | 快速路 | 主线车速/出入口排队长度 | 线圈/视频 | 1min | [阈值] |
| **公共交通** | 公交 | 运行速度/准点率/满载率 | 公交GPS/IC卡 | 1min | [阈值] |
| | 地铁 | 进站量/换乘量/断面满载率 | AFC | 1min | [阈值] |
| | 出租车/网约车 | 在线率/空驶率/运价 | 出租车GPS/网约车平台 | 1min | [阈值] |
| **综合客运** | 铁路 | 到发客流/延误 | 12306/铁路局 | 准实时 | [阈值] |
| | 民航 | 航班正常率/延误 | 机场A-CDM | 准实时 | [阈值] |
| | 公路客运 | 班次/客流 | 客运站 | 准实时 | [阈值] |
| **交通安全** | 事故 | 事故位置/类型/严重程度 | 122 | 事件驱动 | [阈值] |
| | 违法 | 违法高发点 | 卡口/电子警察 | 日 | [阈值] |
| **基础设施** | 设备状态 | 信号机/检测器/诱导屏在线率 | 设施管理系统 | 5min | <95%告警 |
| **天气环境** | 气象 | 降雨/能见度/风速/温度 | 气象局 | 10min | [阈值] |
| | 环境 | 空气质量/噪声 | 环保局 | 1h | [阈值] |

#### 4.1.2 预警运行框架
| 预警类型 | 预警规则 | 预警等级 | 通告方式 | 处置SOP |
|----------|----------|:--------:|----------|---------|
| 拥堵预警 | 拥堵指数>阈值或增速>阈值 | 红/橙/黄 | 大屏弹窗+短信+APP推送 | [SOP编号] |
| 事故预警 | 事故检测（视频AI/122报警/浮动车异常停车） | 红/橙 | 同上 | [SOP编号] |
| 设备故障预警 | 关键设备离线/异常 | 黄 | 工单系统 | [SOP编号] |
| 恶劣天气预警 | 气象局预警+路面状态 | 红/橙/黄 | 多部门同步 | [SOP编号] |
| 大客流预警 | 枢纽/景区/商圈人流量超阈值 | 橙/黄 | 大屏+短信 | [SOP编号] |
| 大型活动预警 | 活动日历+交通预测 | 橙/黄 | 预案启动 | [SOP编号] |

### 4.2 综合应急指挥

#### 4.2.1 应急指挥流程
```
事件发生 → 自动检测/人工上报 → 系统自动定位/定级
    → 调取周边视频+实时路况+应急资源
    → 预案推荐（AI辅助+历史类似事件+专家知识库）
    → 指挥长决策 → 一键下达（联动信号/诱导/VMS/广播/人员）
    → 处置过程全程追踪 → 事件归档+复盘分析
```

#### 4.2.2 预案管理
| 预案类型 | 典型场景 | 联动部门 | 联动系统 |
|----------|----------|----------|----------|
| 交通事故 | 重大交通事故/连环追尾 | 交警+医疗+消防+路政 | 信号+诱导+122 |
| 恶劣天气 | 暴雪/暴雨/大雾/台风 | 交警+气象+环卫+应急 | 信号+诱导+限速 |
| 大型活动 | 演唱会/体育赛事/博览会 | 交警+公交+轨道+场馆 | 信号+公交+诱导 |
| 基础设施故障 | 桥梁/隧道/信号系统故障 | 交警+市政+交通+运维 | 信号+诱导 |
| 公共卫生 | 疫情封控/隔离转运 | 交警+卫健+交通+社区 | 信号+诱导 |
| 重大活动保障 | 大型公共活动/突发事件 | 交通管理+应急+交警 | 信号+诱导+CCTV |
| 重大安全事件 | 极端安全事件/劫持预警 | 应急管理+交通+医疗 | 全系统 |

#### 4.2.3 应急资源管理
| 资源类型 | 资源内容 | 管理要求 |
|----------|----------|----------|
| 应急物资 | 反光锥/警示牌/防撞设施/融雪剂/沙袋/照明 | 位置/数量/状态/有效期实时可知 |
| 应急车辆 | 警车/消防车/救护车/拖车/工程车 | GPS实时定位+状态 |
| 应急人员 | 交警/消防/医疗/路政/市政/志愿者 | 排班/技能/到岗状态 |
| 应急避难 | 避难场所/疏散路线/临时安置点 | 容量/可用性实时可知 |

### 4.3 决策支持与分析

#### 4.3.1 分析主题
| 分析主题 | 分析内容 | 分析方法 | 交付成果 | 频次 |
|----------|----------|----------|--------|:----:|
| 拥堵特征分析 | 拥堵时空分布/成因/演变/OD | 时空聚类+因果推断+OD分析 | 拥堵分析报告 | 周/月 |
| 交通安全分析 | 事故分布/黑点/成因/趋势 | 空间分析+关联规则+预测 | 安全分析报告 | 月/季 |
| 公交线网分析 | 线网效率/重复系数/可达性/客流 | 线网指标+OD+可达性 | 公交优化建议 | 季/年 |
| 出行特征分析 | 出行总量/方式/目的/时空分布 | 多源数据融合+出行链 | 出行画像报告 | 季/年 |
| 节假日/重大活动 | 交通态势预测+保障方案+复盘 | 时序预测+仿真+后评估 | 保障方案+复盘 | 事件驱动 |
| 行业规范评估 | 限行/收费/公交票价等行业规范效果 | 前后对比+因果推断+A/B | 行业规范评估报告 | 事件驱动 |
| 交通经济分析 | 拥堵经济损失/时间价值/碳成本 | 交通经济学模型 | 经济分析报告 | 半年/年 |
| 城市交通体检 | KPI体系+对标+趋势+预警 | 层次分析+对标+趋势 | 年度交通体检 | 年 |

#### 4.3.2 AI辅助决策
| AI应用 | 功能 | 模型 | 数据需求 | 成熟度 |
|--------|------|------|----------|:------:|
| 交通流量预测 | 未来15-60min路网流量预测 | GNN+Transformer+时序 | 历史流量+天气+事件 | 成熟 |
| 拥堵溯源 | 拥堵原因自动分析（事故/需求/信号） | 因果推断+时空聚类 | 多源数据 | 较成熟 |
| 信号优化建议 | AI推荐信号配时优化方案 | 强化学习+仿真 | 检测器+GPS | 成熟 |
| 报告自动生成 | 日报/周报/月报自动撰写 | LLM+模板+数据API | 所有KPI数据 | 较成熟 |
| 智能问答 | 自然语言查询交通数据 | LLM+NL2SQL+知识图谱 | 所有数据 | 试点验证 |
| 交通行业规范仿真 | 限行/限购/收费行业规范影响评估 | 多智能体仿真+四阶段 | 出行数据+网络 | 发展中 |

### 4.4 信息发布

#### 4.4.1 发布渠道矩阵
| 渠道 | 内容 | 更新频率 | 受众 | 技术要求 |
|------|------|:--------:|------|----------|
| VMS诱导屏 | 前方路况/行程时间/停车诱导/事件提示 | 实时(1min) | 驾驶员 | 按GA/T 484标准 |
| 交通广播 | 实时路况/事故/管制/出行建议 | 实时(15min) | 驾驶员 | 自动语音合成+人工补播 |
| 手机APP | 综合交通信息服务 | 实时 | 公众 | 高德/百度/城市APP |
| 小程序 | 停车/公交/地铁/自行车/充电桩 | 实时 | 公众 | 微信/支付宝小程序 |
| 网站/公众号 | 交通新闻/行业规范/公告/出行提示 | 日/事件驱动 | 公众 | CMS+粉丝管理 |
| 短信 | 重大事件/管制/恶劣天气/应急疏散 | 事件驱动 | 公众/重点企业 | 短信平台 |
| 抖音/快手 | 交通热点/暖心执法/趣味科普 | 日/周 | 公众 | 短视频制作 |
| 内部简报 | 综合交通运行协调中心监控日报/周报/专报 | 日/周 | 市决策者/部门 | 一键生成 |

#### 4.4.2 信息分级与发布策略
| 信息等级 | 信息类型 | 发布时效 | 确认流程 |
|:--------:|----------|:--------:|----------|
| 常态信息 | 路况/公交/停车/天气 | 自动发布 | 无需审批 |
| 预警信息 | 拥堵/大客流/恶劣天气预警 | 系统生成→值班长确认 | 一审 |
| 事件信息 | 事故/施工/管制 | 系统生成→值班长→业务负责人 | 二审 |
| 紧急信息 | 大规模疏散/蓝色以上预警/重大事故 | 指挥长审批 | 三审 |

### 4.5 跨部门协同

#### 4.5.1 协同部门与事项
| 协同部门 | 协同事项 | 数据交换 | 联合行动 |
|----------|----------|----------|----------|
| 市交通归口部门 | 公交/出租/客运/货运/汽修/驾培 | 综合交通运行协调中心→行业管理系统数据 | 春运/黄金周保障 |
| 市交通管理部门（交警） | 信号控制/事故处理/执法/车驾管 | 信号/卡口/事故/违法数据 | 重大活动安保/拥堵治理 |
| 市交通管理局 | 治安/重大活动安保 | 人脸/车牌/重点人员 | 应急处置/重大活动保障 |
| 市城管局 | 占道施工/道路破损/违停 | 道路/施工/市容数据 | 联合执法 |
| 市应急局 | 自然灾害/安全生产/消防救援 | 应急资源/预案/预警 | 应急响应/演练 |
| 市气象局 | 天气/预警 | 气象监测/预报/预警数据 | 恶劣天气响应 |
| 市规自局 | 用地/路网/轨道规划 | 规划数据/GIS | 规划评估 |
| 市数据管理部门 | 数据共享/行业云/安全保障 | 数据/云/安全基础设施 | 数据底座建设 |
| 地铁/公交集团 | 运营数据/客流/调度 | 公交运营/客流实时数据 | 接驳优化/应急转运 |
| 铁路/民航 | 到发客流/延误/运力 | 铁路/航班时刻 | 枢纽客流疏散 |
| 高速集团 | 高速路况/收费/入口管控 | 高速流量/事件/收费 | 高速公路入口管控 |

#### 4.5.2 协同运行框架
| 运行框架 | 内容 | 频次 |
|------|------|:----:|
| 综合交通运行协调中心联席会 | 市决策者+各部门分管决策者，审议重大事项 | 季度 |
| 专题协调会 | 针对特定问题（如某堵点/某活动） | 按需 |
| 白班/夜班值守 | 各部门派员值班，联合值守 | 每日 |
| 联合演练 | 桌面推演+实战演练 | 半年 |
| 数据共享协议 | 各单位签署数据共享备忘录/协议 | 一次性 |

### 4.6 数据共享与开放平台

#### 4.6.1 数据共享平台
| 功能 | 说明 |
|------|------|
| 数据目录 | 发布综合交通运行协调中心可共享数据资产目录（数据名称/类别/更新频率/字段说明/访问方式） |
| API网关 | 统一API管理/鉴权/限流/监控/计费（如需） |
| 数据申请与审批 | 在线申请→审批→授权→使用→回收全流程 |
| 数据沙箱 | 安全环境下提供脱敏数据供外部机构分析 |
| 共享日志 | 记录所有数据共享操作（谁/何时/取了什么数据），支持评估审查 |

#### 4.6.2 数据开放等级
| 等级 | 定义 | 内容示例 | 开放方式 |
|:----:|------|----------|----------|
| 无条件开放 | 可直接向社会公开的交通数据 | 公交线路/站点/时刻表/公共停车场/路网 | 开放API/网站下载 |
| 有条件开放 | 签订协议后可获取 | 实时路况/交通指数/交通事件/交通流量 | API+授权 |
| 受限共享 | 公共部门内部部门间共享 | 卡口/事故/公交IC卡脱敏数据/OD | 公共数据共享平台 |
| 不予开放 | 涉及关键系统安全/个人隐私/商业机密 | 卡口原始数据/个人信息/特勤安保 | 不开放 |

### 4.7 大屏与可视化

#### 4.7.1 大屏设计
| 大屏区域 | 显示内容 | 技术 |
|------|------|------|
| 主屏（中） | 城市交通运行全貌：GIS地图+实时拥堵/事故/施工/设备/车辆/公交/地铁各路况叠加 | 高分辨率LED/LCD拼接屏 |
| 左侧屏 | 指标卡片：拥堵指数/平均车速/事故数/公交运量/地铁运量/设备在线率等关键KPI | LCD拼接屏 |
| 右侧屏 | 视频轮巡：关键路口/路段/枢纽/收费站/CBD/学校的实时监控 | LCD拼接屏 |
| 辅屏 | 预警列表/事件处置进度/应急资源/天气信息/舆情监控 | LCD拼接屏 |
| 顶部LED条幅 | 时间/日期/天气/重大预警滚动字幕 | LED条幅屏 |

#### 4.7.2 可视化场景
| 场景 | 内容 | 触发方式 |
|------|------|----------|
| 常态监控 | 城市交通运行全貌 | 默认常驻 |
| 重点区域 | 放大至核心区/拥堵区/枢纽/商圈/学校区域 | 点击/预设按钮 |
| 事件响应 | 事故/拥堵/恶劣天气发生时自动切换至事件周边 | 自动触发 |
| 应急指挥 | 应急响应全景（事件点+应急资源+疏散路线+CCTV） | 手动切换 |
| 决策者汇报 | 城市交通运行仪表盘（KPI+趋势+对比+排名） | 手动/定时 |

### 4.8 移动指挥

#### 4.8.1 移动APP功能
| 功能模块 | 功能说明 |
|----------|----------|
| 态势总览 | 拥堵指数/事故/设备/公交/地铁/停车等核心指标移动端查看 |
| 视频监控 | 移动端调阅全市交通监控视频 |
| 事件处置 | 事件接收→确认→派单→处置→反馈→闭环全流程 |
| 即时通讯 | 内部IM+对讲+视频会议 |
| 应急指挥 | 预案查看/一键呼叫/资源调度/上级指令接收 |
| 报表查询 | KPI/日报/周报/月报/趋势图移动端查看 |
| 签到打卡 | 值班签到/巡检打卡/GPS轨迹 |

---

## 五、数据治理方案

### 5.1 数据治理框架
| 治理域 | 治理内容 | 关键举措 |
|--------|----------|----------|
| 数据标准 | 交通数据分类/编码/命名/格式统一 | 撰写《XX市交通数据标准规范》 |
| 数据质量 | 6维度（完整性/准确性/一致性/及时性/唯一性/有效性） | 质量监控仪表盘+自动修复+工单 |
| 数据安全 | 分类分级+脱敏+加密+访问控制+评估审查 | 按等保2.0+数据安全法 |
| 数据架构 | 数据模型/数据流转/数据血缘 | 数据建模+血缘追踪+目录管理 |
| 元数据 | 业务元数据/技术元数据/操作元数据 | 元数据管理平台+自动采集 |
| 主数据 | 路口/路段/线路/站点/车辆/人员等核心主数据 | 主数据管理平台+数据owner |
| 数据生命周期 | 数据创建→存储→使用→归档→销毁 | 按数据分类制定保留策略 |

### 5.2 数据标准
| 标准类别 | 标准内容 | 参照标准 |
|----------|----------|----------|
| 空间数据 | 路网/路口/路段/区域编码 | 国标GB/T 21381/地方标准 |
| 设备编码 | 信号机/检测器/诱导屏/CCTV编码 | [地方/企业标准] |
| 公交数据 | 线路/站点/车辆/班次编码 | GB/T 22484 |
| 数据交换 | 接口规范/数据格式/传输协议 | JT/T 697系列 |
| 数据质量 | 各数据项质量规则/阈值/修复 | DAMA/DMBOK方法论 |

---

## 六、现有系统对接方案

### 6.1 对接方式
| 对接方式 | 适用场景 | 技术实现 |
|----------|----------|----------|
| API接口对接 | 对方系统支持标准API | RESTful/WebService/MQ |
| 数据库直连（只读） | 对方系统无API但有数据库 | 数据库只读账号+ETL |
| 文件交换 | 定期批量数据交换 | SFTP+文件解析 |
| 前置机 | 安全隔离/内网数据 | 前置机中转发 |
| 手工导入 | 暂无系统/系统封闭 | Web表单/Excel导入 |

### 6.2 对接优先级
| 优先级 | 系统 | 对接方式 | 预计工期 | 依赖条件 |
|:------:|------|----------|:--------:|----------|
| P0 | [关键系统列表] | [方式] | __天 | [审批/网络/接口开发] |
| P1 | [重要系统] | [方式] | __天 | |
| P2 | [一般系统] | [方式] | __天 | |
| P3 | [可选系统] | [方式] | __天 | |

---

## 七、场地与设施设计

### 7.1 综合交通运行协调中心物理空间规划
| 区域 | 面积（m²） | 功能 | 设计要点 |
|------|:----------:|------|------|
| 指挥大厅 | ____ | 日常监测+应急指挥+决策者视察 | 大屏+操作席+指挥席+观摩区 |
| 决策会商室 | ____ | 重大事项会商+专家研讨+视频会议 | 会议大屏+视频会议+白板 |
| 新闻发布厅 | ____ | 交通新闻发布/媒体沟通 | 发布台+记者席+直播设备 |
| 值班休息区 | ____ | 夜班人员休息 | 床/沙发/卫浴 |
| 机房 | ____ | 服务器/存储/网络/安全设备 | 标准机房（温控/消防/接地/UPS） |
| 电源室 | ____ | UPS+配电 | 2N冗余/UPS后备____分钟 |
| 网络接入间 | ____ | 各委办局专线接入 | 光纤配线架+交换机+防火墙 |
| 备品备件库 | ____ | 关键设备备件 | 温湿度控制+出入库管理 |
| 办公室 | ____ | 管理人员/分析人员/运维人员 | 办公标准 |

### 7.2 场地设计原则
- 抗震设防：[___]度
- 防雷等级：[___]级
- 消防：气体灭火（机房）+水喷淋（办公区）
- 承重：机房≥____kg/m²
- 净高：机房/大厅≥____m
- 电力：双路市电+UPS+柴油发电机

---

## 八、实施计划

### 8.1 实施阶段
| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 里程碑/交付成果 | 投资 |
|------|------|----------|---------------|:----:|
| 一期（基础建设） | ____年__月-__月 | 综合交通运行协调中心场地建设+机房+大屏+基础网络+数据汇聚（P0/P1）+监测一张图 | 场地交付/核心系统上线 | ¥___万 |
| 二期（能力提升） | ____年__月-__月 | 应急指挥+决策支持+信息发布+移动APP+数据治理+AI预测 | 业务功能上线 | ¥___万 |
| 三期（智能深化） | ____年__月-__月 | AI信控联动+仿真推演+交通大模型+数据开放平台+城市交通体检 | 智能化能力上线 | ¥___万 |
| 四期（持续运营） | ____年起 | 运营迭代+数据运营+AI持续优化+系统维保 | 运营考核达标 | ¥___万/年 |

### 8.2 项目建设里程碑
| 里程碑 | 时间 | 交付成果 | 验收标准 |
|--------|------|--------|----------|
| M1: 场地交付 | ____年__月 | 综合交通运行协调中心场地建成 | 符合设计要求 |
| M2: 硬件部署 | ____年__月 | 大屏+网络+机房设备部署完成 | 通电通网+联调通过 |
| M3: 数据汇聚 | ____年__月 | 首批P0系统数据接入 | 数据按时按质到达 |
| M4: 监测上线 | ____年__月 | 交通运行监测一张图 | 满足监测指标要求 |
| M5: 应急上线 | ____年__月 | 应急指挥系统 | 通过应急演练验收 |
| M6: 平台上线 | ____年__月 | 全部系统功能上线 | 通过系统测试 |
| M7: 试运营 | ____年__月-__月 | 试运营报告 | 连续运行____天无重大故障 |
| M8: 最终验证 | ____年__月 | 项目验收 | 通过最终验证评审 |

---

## 九、运维服务

### 9.1 运维模式
| 运维内容 | 运维方式 | 说明 |
|----------|----------|------|
| 硬件运维 | [自营/外包/原厂] | 服务器/存储/网络/大屏/UPS/空调 |
| 软件运维 | [自营/外包] | 平台/数据库/中间件/应用 |
| 数据运维 | [自营] | 数据接入/质量/治理/共享管理 |
| 业务运营 | [自营+各部门派驻] | 监测值守/事件响应/报告撰写/媒体发布 |
| 安全运维 | [自营+安全厂商] | 等保测评/渗透测试/态势感知/应急响应 |

### 9.2 团队配置
| 岗位 | 人数 | 职责 | 班次 |
|------|:---:|------|:---:|
| 综合交通运行协调中心主任 | 1 | 综合交通运行协调中心全面管理 | 白班 |
| 值班长 | __ | 当班指挥/事件决策 | 轮班(白/夜) |
| 监测岗 | __ | 路况监测/预警/视频巡查 | 轮班 |
| 分析岗 | __ | 数据分析/报告撰写/专题研究 | 白班 |
| 调度岗 | __ | 应急调度/信息发布/协同沟通 | 轮班 |
| IT运维 | __ | 系统运维/网络/安全 | 白班+值班 |
| 数据工程师 | __ | 数据治理/质量/入湖/API | 白班 |

### 9.3 SLA
| 指标 | 目标值 |
|------|:------:|
| 系统整体可用性 | >99.9% |
| 数据时延（从产生到平台可查） | <1min（实时数据）/ <1h（批量数据） |
| 大屏刷新频率 | <3秒 |
| 告警从发生到推送 | <5秒 |
| 年度计划外停机 | <____小时 |

---

## 十、投资估算

### 10.1 分项估算
| 编号 | 费用类别 | 估算（万元） | 说明 |
|:---:|----------|:----------:|------|
| 1 | 场地建设 | ¥____ | 装修/家具/强弱电/空调/消防 |
| 2 | 大屏系统 | ¥____ | LED/LCD拼接屏+控制器+支架 |
| 3 | 机房工程 | ¥____ | 机柜/UPS/精密空调/布线/接地/消防 |
| 4 | 网络设备 | ¥____ | 交换/路由/防火墙/负载均衡/VPN |
| 5 | 服务器/存储 | ¥____ | 物理机/虚拟化/存储/备份 |
| 6 | 云服务（如有） | ¥____ | 行业云/公有云资源 |
| 7 | 基础软件 | ¥____ | OS/数据库/中间件/大数据平台 |
| 8 | 应用软件 | ¥____ | 监测/应急/决策/发布/APP/BI |
| 9 | AI/算法 | ¥____ | 预测/检测/溯源/生成模型 |
| 10 | 安全系统 | ¥____ | 等保测评/安全设备/渗透测试 |
| 11 | 数据治理 | ¥____ | 标准/质量/元数据/主数据 |
| 12 | 系统集成 | ¥____ | 接口开发/联调/数据对接 |
| 13 | 第三方测试 | ¥____ | 功能/性能/安全/第三方测评 |
| 14 | 培训 | ¥____ | 分层培训+教材+考核 |
| 15 | 预备费 | ¥____ | 不可预见费，占总额[10-15]% |
| | **合计** | **¥____** | |

### 10.2 年度运维费用
| 费用项 | 年费用（万元） |
|--------|:------------:|
| 硬件维保 | ¥____ |
| 软件维保 | ¥____ |
| 云资源/带宽 | ¥____ |
| 人员 | ¥____ |
| 培训/差旅 | ¥____ |
| 其他 | ¥____ |
| **合计** | **¥____** |

---

## 十一、组织保障

### 11.1 决策小组
建议成立由[分管负责人]担任组长，[交通/交管/大数据/应急/资金方/投资管理]等部门主要负责人为成员的综合交通运行协调中心建设决策小组，统筹协调项目建设中跨部门重大事项。

### 11.2 日常工作机构
| 角色 | 单位/人员 | 职责 |
|------|----------|------|
| 项目建设办公室 | [牵头单位] | 日常推进/协调/督办 |
| 技术总体组 | [牵头+技术支撑单位] | 技术方案/标准/架构/评审 |
| 数据共享组 | [数据管理部门+各部门] | 数据共享协议/接口/对接 |
| 工程实施组 | [承建单位+监理] | 施工/安装/调试/测试 |
| 运营筹备组 | [运营单位] | 制度/流程/人员/培训 |

---

> **使用说明**: 本模板适用于城市级综合交通运行协调中心/智能交通管理平台建设项目方案撰写。综合交通运行协调中心的核心难点在于跨部门数据共享和协同运行框架建设，方案中应重点说明数据获取和协调框架。带 `[placeholder]` 内容需替换为项目实际数据。

> **法律声明**: 本模板受著作权相关法律法规保护，仅供个人学习参考，商业使用需获得作者书面授权。
>
> **免责声明**: 本模板内容仅供学习和参考，不构成任何形式的专业意见。综合交通运行协调中心建设涉及大量公共部门数据，须严格遵守数据安全法规个人信息保护法规及当地公共部门数据管理规定。作者不对因使用或依赖本模板内容而产生的任何损失承担责任。
>
> **作者**: yinjianheng（殷健恒） | yinjianheng@foxmail.com | 微信：YJH-yinjianheng
